# 项目八 智能制造MES

## 一、项目要求

了解MES系统中的不同模块，完成登陆、仓库设置和物料入库单操作，在物料入库单的增加、修改和执行入库期间，可以同时完成计量管理，物料产品管理和供应商管理操作

## 二、学习目标

1. 理解MES的基本概念与重要性；
2. 掌握MES系统的架构与功能模块；
3. 掌握MES系统的主要功能模块；
4. 熟悉MES系统的关键技术与应用。

## 三、相关知识

### 1.智能制造概述

智能制造系统（Manufacturing Execution System，MES）是指一种基于信息技术的一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，它能够对生产过程中的人员、设备、物料、工艺、质量等要素进行全面的管控和协调，它在智能制造中扮演着至关重要的角色。

### 2.智能制造核心模块

MES的主要功能模块包括以下几个方面：

生产计划排程：根据订单需求、设备产能、物料供应等因素，制定出合理的生产计划，并动态调整以应对各种变化。

生产过程监控：实时监控生产过程的各个环节，包括设备状态、生产进度、人员操作等，确保生产按计划进行。

质量管理：实时监测产品质量参数，对不合格品进行追溯和处理，提高产品质量的稳定性和一致性。

设备管理：对生产设备进行维护和管理，确保设备处于良好状态，减少故障停机时间。

物料管理：对生产过程中的物料进行追踪和管理，确保物料及时供应，减少库存积压。

人员管理：对生产人员进行排班和调度，确保人力资源的合理利用。

数据采集与分析：实时采集生产现场的数据，并进行处理和分析，为企业提供准确、及时的生产信息。

### 3.智能制造MES

1. MES在智能制造中的重要性

提高生产效率、保证产品质量、实现生产过程的可视化、加强供应链协同。

2. MES系统的未来发展

## 四、操作步骤

### 步骤1：登陆功能

系统启动后在浏览器输入对应的 IP 地址和端口（本地默认 localhost:80）打开登陆界面

![img](pic/177.jpg) 

输入用户名密码和对应的验证码计算结果，点击登陆即可进入系统

![img](pic/178.jpg) 

以上截图是在管理员权限下的截图，在不同的用户视图下，截图有一些不同。

以下操作为普通用户视图下操作，其中【系统管理】=>【编码规则】界面需要在管理员用户下才能看到。

### 步骤2：仓库设置

点击菜单栏【仓储管理】=>【仓库设置】进入仓库信息维护功能页面

![img](pic/179.jpg) 

目前系统只有默认的虚拟线边库，为完成原料和成品存储，点击【新增】按钮，仓库编码选择自动生成，输入仓库名称，仓库位置，面积，负责人，备注等信息，完成原料库的设置

![img](pic/180.jpg) 

点击【新增】按钮，仓库编码选择自动生成，输入仓库名称，仓库位置，面积，负责人，备注等信息，完成成品库的设置

![img](pic/181.jpg) 

默认的线边库面积为-1，现在修改线边库的面积等信息，选择线边库一行对应的【修改】按钮，修改其面积为50

![img](pic/182.jpg) 

此时的仓库设置

![img](pic/183.jpg) 

系统默认需要用户根据工厂的实际仓库情况，配置三级的仓库信息：仓库、库区、库位。如果工厂在管理过程中并未区分库区、库位则可为每个仓库配置一个默认的库区，每个库区配置一个默认库位即可。

点击操作列的“库区”即可进行进入对应的配置页面。

点击原料库的【库区】，原料库中默认没有存在的库区，点击【新增】按钮，库区编码选择自动生成，输入库区名称，面积，备注等信息

![img](pic/184.jpg) 

点击【确定】

![img](pic/185.jpg) 

点击上图中的操作列的“库位”即可进行进入对应的配置页面。新创建的库区是没有默认的库位的。点击【新增】按钮，可以配置新的库位，对于立体货架，可设置库位的 X、Y、Z 标识。库位编码选择自动生成，输入库位名称，面积，最大载重量，是否启用，库位的 X、Y、Z 标识，备注等信息

![img](pic/186.jpg) 

库位新增后的显示如下，可以看到立体货架的X、Y、Z 标识

![img](pic/187.jpg) 

仓库编号、库区编号、库位编号自动生成功能需要提前在【系统管理】=>【编码规则】功能中分别配置规则编号为 WAREHOUSECODE、LOCATIONCODE、AREA_CODE 的编码规则。该界面需要在管理员用户视图才能看到。

![img](pic/188.jpg) 

步骤3：物料入库单

点击菜单栏【仓储管理】=>【物料入库单】进入物料采购入库记录功能页面

![img](pic/189.jpg) 

原材料采购新增入库时，起草的入库单为头行结构。

选择【新增】，头部需要指定“入库单编号”、“入库单名称”、“入库日期”、“供应商”

![img](pic/190.jpg) 

因为供应商是必选项，先进入【主数据】=>【供应商管理】中，添加一个供应商信息，供应商编码选择自动生成，输入供应商名称，供应商简称，是否启用，备注等信息

![img](pic/191.jpg) 

此时的供应商管理列表如图所示。已经完成供应商的添加。

![img](pic/192.jpg) 

有了供应商信息，再次点击【仓储管理】=>【物料入口单】，选择【新增】，填写物料入口信息，入库单编号选择自动生成，输入入库单名称，入库日期，供应商，入库仓库，备注等信息

![img](pic/193.jpg) 

头部信息保存成功后

![img](pic/194.jpg) 

点击【修改】，可继续添加行信息，用于指定此次入库的具体物料信息。需要选择库的物料、入库数量、入库仓库

![img](pic/195.jpg) 

选择【新增】，会弹出添加物料入口单行窗口

![img](pic/196.jpg) 

此时会发现需要选择物料编码，而物料编码需要有物料单位，因此选择【主数据】=>【计量单位】，新增物料的计量单位，设置单位编码，单位名称，是否主单位，是否启用和备注等信息

![img](pic/197.jpg) 

选择【主数据】=>【物料产品管理】，新增物料的产品信息，物料编码选择自动生成，输入物料名称，规格型号，单位，物料产品分类，是否启用，备注等信息

![img](pic/198.jpg) 

点击【确定】，返回物料产品列表页，可以看到物料产品已经被添加

![img](pic/199.jpg) 

点击【仓库管理】=>【物料入库单】=>【修改】=>【新增】，选择上面添加的物料编码后，物料名称和单位自动填充，输入入库数量，入库仓库，是否检验，备注等信息，添加对应信息后

![img](pic/200.jpg) 

点击【确定】，物料入口单行出现在物料信息中

![img](pic/201.jpg) 

这个页面适当拖动滚动条，可以看到【保存】按钮，点击【保存】按钮。

单据保存成功后即可在列表界面的操作列点击【执行入库】，进行实际的入库操作。执行成功后单据状态更改为“已完成”，系统自动增加指定仓库指定物料的库存量

![img](pic/202.jpg) 

此时点击【仓库管理】=>【库存现有量】，库存现有量中体现刚才执行入口的物料

![img](pic/203.jpg) 

采购入库单编号自动生成功能需要提前在【系统管理】=>【编码规则】功能中配置规则编号为 ITEMRECPT_CODE 的编码规则。

## 五、项目总结

​	通过学习本章，我们对智能制造MES有了一个深刻的认识。